**附件1：**

|  |
| --- |
| **电器类采购清单及技术参数要求** |
| **序号** | **品牌** | **规格** | **数量** | **单位** | **主要参数** |
| 1 | 空调 | 1.5匹变频一级能效 | 70 | 台 | 1.能效等级：1级，2.能效比：5.27，3.制冷量：3500W，4.制冷功率：750W，5.制热量：5000W，6.制热功率：1320W，7.室内机噪音：18-42dB(A），8.室外机噪音：51dB(A），9.循环风量：630m³/h |
| 2 | 电视 | 55寸 | 70 | 台 | 1.屏幕刷新频率:60HZ2.分辨率:3840×2160 3.存储（ROM）:≥16G4.运行内存(RAM):≥2G DDR45.CPU:四核及以上6.GPU:四核及以上7.WIFI:单频2\*28.系统:安卓6.0及以上9.视频拍照方:华数10.手机无线投屏:支持11.电视微信助手:支持12.信号支持:DTMB\DVB-C13.USB输入:2(1路USB2.0,1路USB3.0)14.HDMI(UHD)IN:2(2路支持HDMI 2.0,1路支持ARC）15.RS232接口:1 售后服务接口（service):1 HDR:HDR10 Local dimming16.控制:局部调光功能17.声音标准:B标18.平衡调节:支持19.五段式均衡器:支持20.DTS解码:支持21.Dolby解码:支持22.音效处理方式:3D音效23.自动声音调整:支持24.摄像头功能:支持25.LIP SYNC(音画同步):支持26.立体变频（混合调光）:支持27.支持开机LOGO、信息图片显示、开机背景音乐:支持28.可设置开机密码，开机的信号源、音量等的默认值:支持29.开机频道设置与锁定:支持30.无信号待机:支持 |
| 3 | 滚筒洗烘套装 | 上烘下洗 | 21 | 台 | 1.洗衣双重蒸汽抗菌除螨、轻柔羽绒服洗、BLDC静音变频、抗菌门封圈、1.05洗净比。2.热泵式干衣、42度热泵柔烘紫外线除菌、智能防皱、立体旋转烘干抖散衣物防缠绕。 |
| 4 | 净水机 | 直饮加热一体机 | 3 | 台 | 1.功率≥1550W，热水箱≥5L，冷水箱≥12L，430\*400\*1400 ±10 mm2.过滤系统：四级RO膜+紫外线杀菌，以整机水批为准，并提供紫外线杀菌器检验报告。3.功能特点：云系统+物联网、智能触控、定时管理功能、智能水质监测、LED显示大屏≥35\*30cm、冷热水共用一个龙头、节约塑料瓶统计。4.整机获得国家强制3C、卫生水批和检验报告。 |